|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格及技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **小计** |
| 1 | 窗帘 | 81间琴房、16间教室、6间办公室。  遮光布：双面棉麻，防紫外线，耐高温，不易老化和褪色。  罗马杆：加厚塑钢，铁包型，静音、润滑、坚固。  衬布：使窗帘挺拔、有立体感，可光晒水洗，不老化。  支架：加厚全铝合金，固定罗马杆作用，承重力可达100斤左右。  纳米环：塑料材质，加静音圈，润滑可水洗。  免费安装，包括旧窗帘拆除。 | 批 | 1 | 45900 | 45900 |
| 2 | 鞋柜 | 1、尺寸1200mm\*350mm\*1000mm，面材：采用E1级品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量≤0.05mg/m³  2、基材：采用优质环保实木颗粒板，甲醛释放量≤0.124mg/m³。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。  3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。  4、胶水、采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中有害物质的含量远低于国家标准。  5、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。 | 组 | 3 | 700 | 2100 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 48000元 |