音乐与舞蹈学院2026年智慧教学设备更新项目
询比采购文件（货物类）
一、项目基本情况
1.项目名称：音乐与舞蹈学院2026年智慧教学设备更新
[bookmark: _GoBack]2.最高限价：58500元
二、采购需求
1.采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	货到验收合格后，供货方票证齐全，采购方一次性付清总价款。

	2
	供货及安装地点
	蚌埠学院E102教室、E103教室、F604教室

	3
	供货及安装期限
	供货方应于询比成交公告时间结束后开始计算的7个工作日内将货物送到买方指定的地点，由买方进行验收。


2.技术参数要求
	序号
	标的
内容
	数量
单位
	主要技术参数

	1
	86英寸智慧教学屏幕
	3
	一、显示屏规格要求：
1.采用A规液晶屏，LED背光，屏幕尺寸≥86英寸，物理分辨率为UHD超清4K，3840×2160，刷新率60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°；
2.整机亮度：≥480cd/m2，对比度：≥5000:1，色域（色彩覆盖率）：≥93%；透光率≥93%，雾度≤7%，灰度等级为256级；整机在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。
3.整机采用硬件低蓝光背光技术，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄；整机采用无频闪设计，能够有效减轻屏幕闪烁给用户带来的视觉疲劳。
二、整机规格参数
1.整机采用全金属外壳设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
2.内置安卓系统，CPU不低于四核，安卓系统版本≥11.0，内存不低于3GBRAM，存储不低于12GB ROM,支持在线升级；
3.整机前置接口须具备：USB3.0，HDMI，TouchUSB，Type-C，方便快速识别与使用。前置接口具备隐藏式接口设计，支持防尘，防止粉尘落入；
4.整机后置接口须具备：包含但不限于USB3.0，USBTouch，HDMIIN，HDMIOUT，RS232，RJ45，音频输出接口等；
5.考虑到需连接其他多媒体设备，须提供千兆网络接口（非OPS网络接口），同时支持安卓和OPS电脑Windows双系统有线网络联网；可灵活支持信号输出及输入功能。
6.整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持不低于5.1版本，工作距离≥12米，可连接蓝牙耳机、音响等外部蓝牙设备；
7.为了满足使用者便于操作的功能，前置物理按键不低于5个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏、节能；
8.内置不低于2.2声道扬声器；额定总功率不低于60W.支持音频输出，提供标准音频输出接口，能与主流调音台、声卡等设备兼容。
9.整机内置两路2.4G&5G双频Wi-Fi模组，支持802.11b/g/n/ac/ax（Wi-Fi6）及以上协议；
10.前置按键具备一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断；支持空白页、课件页录制微课，支持将教师声音与对课件、画布的操作过程数据打点绑定，并生成播放视频并保存。
11.便于操作人员准确识别按键和接口功能，前置按键、前置接口具备中文标识；
12.前置USB接口支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别；
13.整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网；
14.无需借助PC，内置专业硬件自检维护工具，不接受第三方工具，可一键进行硬件自检，包括但不限于对OPS电脑状态、网络状态、光感系统、CPU配置进行检测和故障提示； 
15.支持全通道窗口一键半屏（窗口下移）功能，支持通过按钮操作显示窗口进行下移，并支持点击恢复显示全屏窗口；
16.前面板具备磁吸区域，可吸附铁质金属的书写笔，方便使用。
17.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。
18.支持多端投屏。支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS10.10/IOS17/安卓13及以上。
19.无线投屏传输延迟≤100ms，帧率达到30fps-60fps。
20.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人进行传屏，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断。
21.可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证沉浸式+个人端隐私，能避免如微信弹窗的尴尬。
22.单独作为移动电脑扩展屏幕使用时，最大支持4k@60Hz的分辨率。
三、触控技术规格要求：
1.触控技术：支持20点以上触控，无需安装驱动和校准定位；
2.支持智能手势息屏，通过三指长按屏幕达到息屏状态，并可通过三指长按实现屏幕唤醒功能，实现多媒体模式与传统黑板模式快速切换。
四、摄像头和拾音麦技术规格要求：
1.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，摄像头数量≥4个，像素值均大于800 万，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。
2.整机内置非独立外扩展的不低于5个阵列降噪麦克风，可识别距离不小于10米。
五、内置OPS电脑需求
1.采用英特尔定义的标准OPS80pin接口定义；
2.内置OPS电脑采用抽拉式模块化设计，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护;
3.不低于Intel十代I5及以上CPU；16GBDDR4及以上内存；256GB SSD及以上硬盘。
4.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ，≥3路USB。
六、附件
1.安装在E102教室及E103教室的智慧屏幕需固定在教室墙壁且集成黑板。
2.安装在F604(文艺名家工作室)的屏幕需提供移动支架，移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒；承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1600mm；提供搁板，冷轧钢材质，设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置；支撑立杆采用方通冷轧钢材质，表面酸洗工艺静电黑色喷涂；表面酸洗工艺静电黑色喷涂。
3.提供原装触控笔


3.安装调试及服务要求
（1）安装在E102教室及E103教室的智慧屏幕需固定在教室墙壁且集成黑板。此项费用已包含在单价中，不再单独收取费用。
（2）安装在F604（文艺名家工作室）的屏幕需提供移动支架，此项费用已包含在单价中，不再单独收取费用。
4.售后服务要求
（1）卖方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起36个月。
（2）供货方在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务的时间是：每周_1_天_3_小时（工作时间）。
（3）供货方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到采购方提出的技术服务要求后_8_小时内予以答复，如买方有要求或必要时，卖方应在接到买方通知后_24_小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。
（4）如供货方在接到采购方维修通知后_72_小时仍不能修复有关货物，卖方应提供与该货物同一型号的备用货物。
（5）如供货方在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后_3_小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，采购方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由供货方承担。
（6）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，供货方应在接到买方通知之后 8 小时内到达现场。
5.其他要求
无
三、评审办法
有效最低价：根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

